
 Компания «ПромТеплицы»

Телефон: +7 (495) 204-14-27

e-mail: [promteplitsy@mail.ru](mailto:promteplitsy@mail.ru)

Сайт: [https://promteplitsy.ru](https://promteplitsy.ru/)

Теплицы комплексы из оцинкованной профильной трубы



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Основные технические характеристики

**Устойчивость к снеговым нагрузкам. Расчетный вес снегового покрова от 60 до 80 кг/м² кровли. (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВА ДО 100** **кг/м²)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значение** |
| Каркас | Оцинкованный из стального профиля, сборный |
| Ширина | 9.6 метров |
| Длина | 50 - 120 метра |
| Высота в коньке | 7,5 метра |
| Высота до подвеса | 5,0 метра |
| Шаг арок | 2,5 метра (увеличение длины — кратно 2,5 п.м) |
| Арки | Из профильной трубы 60х60х2мм |
| Прогоны | Профильная труба 30х30х1,5мм. 4 – ш.т. и 1 ш.т. в верхней части конька на каждом блоке (из трубы круглого сечения) |
| Высота колонн | Опоры из профильной трубы 80х80х2мм высотой 5,0 метра |
| Торцы | Профильная труба 60х60х2мм |
| Покрытие торцов (фасада) | Поликарбонат толщиной 8 мм |
| Боковая вентиляция | Двусторонняя с ручным приводом 1,5 м |
| Верхняя коньковая вентиляция | Ширина 2 метра, устанавливается на всю длину теплицы. (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ оговаривается отдельно). Одно или двухсторонняя с эл. приводом, на каждый купол |
| Покрытие | Двойная полиэтиленовая пленка (Греция Критифил) с защитой от ультрафиолета с антикапельным эффектом. Толщиной 180 мкм. каждый слой. Гарантийный срок эксплуатации пленки (5 сезонов); |
| Двери | Входные торцевые группы, раздвижные двери в торцах 2 комплекта, высотой 3,2 метров и шириной 3,4 метра |
| Фундамент | Винтовые сваи Ø 89 диаметр |
| Гарантия | 5 лет |

 Компания «ПромТеплицы»

Телефон: +7 (495) 204-14-27

e-mail: [promteplitsy@mail.ru](mailto:promteplitsy@mail.ru)

Сайт: [https://promteplitsy.ru](https://promteplitsy.ru/)